IKEmbX00设备配置要点

# 异常断电重启

1. 需要编辑/etc/default/grub，通过在行首加“#”注释掉GRUB\_HIDDEN\_TIMEOUT=0，然后将GRUB\_TIMEOUT的值改为“0”，并保存；
2. 在shell里执行：update-grub，以更新grub配置；

# 安装ssh-server

1. 先测试是否已安装了ssh-server：在shell中执行ssh localhost；如果连接被拒绝，则需要按一下步骤安装；
2. 在shell中输入sudo apt-get install openssh-server，并回车以开始安装；
3. 安装完成后，可以同过执行shell命令sudo /etc/init.d/ssh start来启动ssh服务；
4. 如果需要确认ssh服务是否已经启动，请使用ps -e|grep ssh  来验证；
5. 以上就是全部安装过程，现在可以在控制端来享受ssh带来的便利了！

# SSH远程访问

1. 确保被控制端上已经安装了ssh-server（安装方式参见：**[安装ssh-server](#_安装ssh-server)**）
2. 在shell中输入：ssh usrname@ipaddr， 然后回车，并输入usrname对应的登录密码；
3. 远程登陆成功后即可像操作本地系统一样，执行各种系统管理操作，如：目录管理，开关机管理，进程管理等；

# 设置IKEmbX00开机自启动与取消

1. **设置开机自启动**

具体设置请参考《ikembx00开机自启动实现》（ikembx00开机自启动实现.docx）（刘中昌 编写）， 路径为：IKEmbX00/05 Deploy/ ikembx00开机自启动实现.docx；

1. **取消开机自启动**

编辑/etc/init/lightdm.conf文件，在 处，将[!026]改为[!06]并保存即可；